**Parametry NannyTone VM Lite:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Dosah (za optimálních podmínek) | 50 m v budově a až 700 m na volném prostranství | |
| * Provozní teplota | 5° ~ 50°C | |
| * Jednosměrná komunikace | ANO | |
| * Regulace hlasitosti | ANO | |
| * Upozornění na ztrátu signálu | ANO | |
| * Upozornění na vybité baterie | ANO | |
| * Rozměry rodičovské jednotky | 78 × 100 × 50 mm (v × š × h) | |
| * Rozměry dětské jednotky | 78 × 100 × 50 mm (v × š × h) | |
| * Frekvence dvou kanálů | 863,3 MHz a 864,5 MHz | |
| * Dobíjení rodičovské jednotky | micro USB kabel (adaptér není součást balení) 3× baterie NiMH AAA 1,2V (součást balení)  Powerbanka – alternativní zdroj napájení (není součástí balení) | |
| * Napájení dětské jednotky | micro USB kabel (adaptér není součást balení) 3× obyčejné baterie Alkaline AAA 1,5V (součást balení) Powerbanka – alternativní zdroj napájení (není součástí balení) Dětská jednotka je bez funkce nabíjení | |
| * Výdrž rodičovská jednotka | 10 – 15 h (3× AAA 1,2 V - nabíjecí baterie) | |
| * Výdrž dětská jednotka | 8 – 12 h (3× AAA 1,5 V - nenabíjecí baterie) | |
| * Funkce | | Upozornění na ztrátu signálu, upozornění na vybité baterie, noční světélko u dětské jednotky, klipsy na opasek či zavěšení u obou jednotek, dosah až 700 metrů, spolehlivý přenos a stabilní signál, jednosměrná komunikace |
| * Vstupní napětí | 100 - 240 V | |
| * Vstupní frekvence | 50 - 60 Hz | |
| * Výstupní napětí | 5 V | |
| * Výstupní proud | 500 mA | |
| * Výstupní výkon | 2.5 W | |
| * Průměrná účinnost v aktivním režimu | >90% | |
| * Účinnost při malém zatížení (10 %) | >90% | |
| * Spotřeba energie ve stavu bez zátěže | <0.1 W | |