

**vodácká vesta**

**TRUST**

84155; 84162 - 84165



NÁVOD K OBSLUZE

* **Standard 50N**

1. **Uchovávat** v suchém stavu, ve větraných místnostech /alespoň 1 metr od topení/; je určena pro dospělé osoby a starší děti na vodách poměrně krytých.
2. **Doporučuje se,**  aby uživatel vodácké vesty Standard 50N vyzkoušel její funkce.
3. **Po oblečení** vesty zapnout dolní a horní zapnutí tak, aby vesta přilnula k tělu
4. **Vodácká vesta** Standard 50N nemůže být používána jako záchranné kolo, nezaručuje záchranu pouze zmenšuje nebezpečí utonutí.
5. **Trvanlivost** činí: 6 let od data výroby. Ve chvíli, kdy se vesta zničí, nehodí se k dalšímu použití.

Rozdíl mezi vodáckou a plovací vestou:

**Vodácká vesta** – umožňuje uživateli udržení se na povrchu vody bez značné námahy v pozici s tváří nahoru anebo kolmé, ústa a nos jsou nad hladinou a zaručuje mu to bezpečnost ve vodě v případě, že si sám umí pomoci a je dobrým plavcem.

**Plovací vesta** – umožňuje přijetí a udržení pozice uživatele ve vodě tak aby jeho dýchací ústrojí se nacházelo nad hladinou, zvětšuje pravděpodobnost záchrany a zajišťuje uživateli bezpečnost ve vodě, zvláště pokud neumí plavat, je vyčerpaný, zraněný anebo se ho týkají jiná omezení.

1. **Prát ručně** s užitím pracích prostředku při teplotě. 30 stupňů C, nechlorovat, nežehlit, nesušit v sušičce, nečistit chemicky.



1. **Zkoušky** PN-EN 393+AC, zkoušky na tlak PN-EN 393+AC.

Vodácká vesta Standard 50N je individuálním ochranným prostředkem patřícím do II. kategorie.

1. **Druh** správného balení pro přepravu: foliový sáček.
2. **Veškeré** nezbytné značení vodácké vesty Standard 50 N je na tabulce natištěné přímo na výrobku v souladu s bodem 8.1.1 POLSKÉ NORMY EN 393/A1. Obsahuje velikost vesty, hmotnost těla, obvod hrudi.
3. **Název** , adresu a identifikační číslo notifikovaného orgánu hodnotícího soulad vesty: Polský rejstřík plavidel a.s. Al. Gen. Hallera 126, 80-416 Gdańsk č.: 1463

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozměr | **Hmotnost uživatele** | Nosnost min. | Obvod prsy | Rozměr | **Hmotnost uživatele** | Nosnost min. | Obvod prsy |
| XS | 30-40 kg | 35N | 76 – 86 cm | L | 60 – 70 kg | 45N | 107 – 117 cm |
| S | 40 – 50 kg | 40N | 86 – 102 cm | XL | 10 – 120 kg | 50N | 117 – 122 cm |
| M | 50 – 60 kg | 40N | 102 – 107 cm |  |  |  |  |

Spokey s.r.o.

Sadová 618

738 01 Frýdek - Místek

Vyrobce: **TUKAN SPORT**

ul. Długosza 19

33-300 Nowy Sącz

Tel. 18-4421859

Tel/Fax 18-4442006

e-mail: [biuro@tukan-sport.com](mailto:biuro@tukan-sport.com)

www.tukan-sport.com